Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2023. godinu – **usluga pristupa internetu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametar | Mjera | **Crnogorski Telekom** | **M:Tel** | **One Crna Gora** |
| 1.1 Dostignuta brzina slanja podataka ("upload") | Maksimalna brzina | **212.922 kbit/s** | **48.483,4 kbit/s** | **66.007 kbit/s** |
| Minimalna brzina | **194.109 kbit/s** | **396,4 kbit/s** | **52.923 kbit/s** |
| Srednja vrijednost brzine | **204.751 kbit/s** | **24.861,5 kbit/s** | **63.725 kbit/s** |
| Standardna devijacija brzine | **5.438 kbit/s** | **13.427 kbit/s** | **1.624 kbit/s** |
| 1.2 Dostignuta brzina preuzimanja podataka ("download") | Maksimalna brzina | **276.601 kbit/s** | **257.490 kbit/s** | **292.898 kbit/s** |
| Minimalna brzina | **258.694 kbit/s** | **11.688,25 kbit/s** | **186.117 kbit/s** |
| Srednja vrijednost brzine | **266.738 kbit/s** | **112.233,3 kbit/s** | **229.636 kbit/s** |
| Standardna devijacija brzine | **8.018 kbit/s** | **15.099 kbit/s** | **23.782 kbit/s** |
| 1.3 Učestalost neuspješnog prenosa podataka | Procenat neuspješnih prenosa podataka | **0%** | **0%** | **0%** |
| 1.4 Kašnjenje | Srednja vrijednost kašnjenja | **14,83 ms** | **15,1 ms** | **8,07 ms** |
| Standardna devijacija kašnjenja | **1,98 ms** | **5,1 ms** | **1,39 ms** |